

LBG-5050-P/N





|  |  |
| --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Линейные LED светильники применяются при освещении офисов, магазинов, ТЦ, кафе, квартир. Помогают решать любые задачи как основного, дополнительного, локализованного освещения, так и  декоративной подсветки. Современное энергосберегающее освещение, используются при монтаже натяжных и подвесных потолков, в оформлении стен и отдельных элементов интерьера |

|  |  |
| --- | --- |
| НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ~220 В/50 Гц |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 25/50Вт |
| ТИП LED | LED модуль |
| УГОЛ ЛУЧА | 120° |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 3250/6600 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 3000/4000 К |
| ДЛИНА | 1250/2500 мм |
| ГАРАНТИЯ | 2 года |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP20 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Белый, черный, серый |