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	Линейные LED светильники применяются при освещении офисов, магазинов, ТЦ, кафе, квартир. Помогают решать любые задачи как основного, дополнительного, локализованного освещения, так и
декоративной подсветки. Современное энергосберегающее освещение, используются при монтаже натяжных и подвесных потолков, в оформлении стен и отдельных элементов интерьера




	НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
	~220 В/50 Гц

	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
	25/50Вт

	ТИП LED
	LED модуль

	УГОЛ ЛУЧА
	120°

	СВЕТОВОЙ ПОТОК
	3250/6600 Лм

	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	3000/4000 К

	ДЛИНА
	1250/2500 мм

	ГАРАНТИЯ 
	2 года

	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
	IP20

	ЦВЕТ КОРПУСА
	Белый, черный, серый
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